\documentclass[11pt,twoside]{article}\makeatletter

\IfFileExists{xcolor.sty}%
  {\RequirePackage{xcolor}}%
  {\RequirePackage{color}}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{ifxetex}
\ifxetex
  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \catcode`⃥=\active \def⃥{\textbackslash}
  \catcode`❴=\active \def❴{\{}
  \catcode`❵=\active \def❵{\}}
  \def\textJapanese{\fontspec{Noto Sans CJK JP}}
  \def\textChinese{\fontspec{Noto Sans CJK SC}}
  \def\textKorean{\fontspec{Noto Sans CJK KR}}
  \setmonofont{DejaVu Sans Mono}
  
\else
  \IfFileExists{utf8x.def}%
   {\usepackage[utf8x]{inputenc}
      \PrerenderUnicode{–}
    }%
   {\usepackage[utf8]{inputenc}}
  \usepackage[english]{babel}
  \usepackage[T1]{fontenc}
  \usepackage{float}
  \usepackage[]{ucs}
  \uc@dclc{8421}{default}{\textbackslash }
  \uc@dclc{10100}{default}{\{}
  \uc@dclc{10101}{default}{\}}
  \uc@dclc{8491}{default}{\AA{}}
  \uc@dclc{8239}{default}{\,}
  \uc@dclc{20154}{default}{ }
  \uc@dclc{10148}{default}{>}
  \def\textschwa{\rotatebox{-90}{e}}
  \def\textJapanese{}
  \def\textChinese{}
  \IfFileExists{tipa.sty}{\usepackage{tipa}}{}
\fi
\def\exampleFont{\ttfamily\small}
\DeclareTextSymbol{\textpi}{OML}{25}
\usepackage{relsize}
\RequirePackage{array}
\def\@testpach{\@chclass
 \ifnum \@lastchclass=6 \@ne \@chnum \@ne \else
  \ifnum \@lastchclass=7 5 \else
   \ifnum \@lastchclass=8 \tw@ \else
    \ifnum \@lastchclass=9 \thr@@
   \else \z@
   \ifnum \@lastchclass = 10 \else
   \edef\@nextchar{\expandafter\string\@nextchar}%
   \@chnum
   \if \@nextchar c\z@ \else
    \if \@nextchar l\@ne \else
     \if \@nextchar r\tw@ \else
   \z@ \@chclass
   \if\@nextchar |\@ne \else
    \if \@nextchar !6 \else
     \if \@nextchar @7 \else
      \if \@nextchar (8 \else
       \if \@nextchar )9 \else
  10
  \@chnum
  \if \@nextchar m\thr@@\else
   \if \@nextchar p4 \else
    \if \@nextchar b5 \else
   \z@ \@chclass \z@ \@preamerr \z@ \fi \fi \fi \fi
   \fi \fi  \fi  \fi  \fi  \fi  \fi \fi \fi \fi \fi \fi}
\gdef\arraybackslash{\let\\=\@arraycr}
\def\@textsubscript#1{{\m@th\ensuremath{_{\mbox{\fontsize\sf@size\z@#1}}}}}
\def\Panel#1#2#3#4{\multicolumn{#3}{){\columncolor{#2}}#4}{#1}}
\def\abbr{}
\def\corr{}
\def\expan{}
\def\gap{}
\def\orig{}
\def\reg{}
\def\ref{}
\def\sic{}
\def\persName{}\def\name{}
\def\placeName{}
\def\orgName{}
\def\textcal#1{{\fontspec{Lucida Calligraphy}#1}}
\def\textgothic#1{{\fontspec{Lucida Blackletter}#1}}
\def\textlarge#1{{\large #1}}
\def\textoverbar#1{\ensuremath{\overline{#1}}}
\def\textquoted#1{‘#1’}
\def\textsmall#1{{\small #1}}
\def\textsubscript#1{\@textsubscript{\selectfont#1}}
\def\textxi{\ensuremath{\xi}}
\def\titlem{\itshape}
\newenvironment{biblfree}{}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{bibl}{}{}
\newenvironment{byline}{\vskip6pt\itshape\fontsize{16pt}{18pt}\selectfont}{\par }
\newenvironment{citbibl}{}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{docAuthor}{\ifvmode\vskip4pt\fontsize{16pt}{18pt}\selectfont\fi\itshape}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{docDate}{}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{docImprint}{\vskip 6pt}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{docTitle}{\vskip6pt\bfseries\fontsize{22pt}{25pt}\selectfont}{\par }
\newenvironment{msHead}{\vskip 6pt}{\par}
\newenvironment{msItem}{\vskip 6pt}{\par}
\newenvironment{rubric}{}{}
\newenvironment{titlePart}{}{\par }

\newcolumntype{L}[1]{){\raggedright\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{C}[1]{){\centering\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{R}[1]{){\raggedleft\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{P}[1]{){\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{B}[1]{){\arraybackslash}b{#1}}
\newcolumntype{M}[1]{){\arraybackslash}m{#1}}
\definecolor{label}{gray}{0.75}
\def\unusedattribute#1{\sout{\textcolor{label}{#1}}}
\DeclareRobustCommand*{\xref}{\hyper@normalise\xref@}
\def\xref@#1#2{\hyper@linkurl{#2}{#1}}
\begingroup
\catcode`\_=\active
\gdef_#1{\ensuremath{\sb{\mathrm{#1}}}}
\endgroup
\mathcode`\_=\string"8000
\catcode`\_=12\relax

\usepackage[a4paper,twoside,lmargin=1in,rmargin=1in,tmargin=1in,bmargin=1in,marginparwidth=0.75in]{geometry}
\usepackage{framed}

\definecolor{shadecolor}{gray}{0.95}
\usepackage{longtable}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{fancyvrb}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{marginnote}

\renewcommand{\@cite}[1]{#1}


\renewcommand*{\marginfont}{\itshape\footnotesize}

\def\Gin@extensions{.pdf,.png,.jpg,.mps,.tif}

  \pagestyle{fancy}

\usepackage[pdftitle={},
 pdfauthor={}]{hyperref}
\hyperbaseurl{}

	 \paperwidth210mm
	 \paperheight297mm
              
\def\@pnumwidth{1.55em}
\def\@tocrmarg {2.55em}
\def\@dotsep{4.5}
\setcounter{tocdepth}{3}
\clubpenalty=8000
\emergencystretch 3em
\hbadness=4000
\hyphenpenalty=400
\pretolerance=750
\tolerance=2000
\vbadness=4000
\widowpenalty=10000

\renewcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
     {-1.75ex \@plus -0.5ex \@minus -.2ex}%
     {0.5ex \@plus .2ex}%
     {\reset@font\Large\bfseries}}
\renewcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
     {-1.75ex\@plus -0.5ex \@minus- .2ex}%
     {0.5ex \@plus .2ex}%
     {\reset@font\Large}}
\renewcommand\subsubsection{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
     {-1.5ex\@plus -0.35ex \@minus -.2ex}%
     {0.5ex \@plus .2ex}%
     {\reset@font\large}}
\renewcommand\paragraph{\@startsection{paragraph}{4}{\z@}%
     {-1ex \@plus-0.35ex \@minus -0.2ex}%
     {0.5ex \@plus .2ex}%
     {\reset@font\normalsize}}
\renewcommand\subparagraph{\@startsection{subparagraph}{5}{\parindent}%
     {1.5ex \@plus1ex \@minus .2ex}%
     {-1em}%
     {\reset@font\normalsize\bfseries}}


\def\l@section#1#2{\addpenalty{\@secpenalty} \addvspace{1.0em plus 1pt}
 \@tempdima 1.5em \begingroup
 \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth 
 \parfillskip -\@pnumwidth 
 \bfseries \leavevmode #1\hfil \hbox to\@pnumwidth{\hss #2}\par
 \endgroup}
\def\l@subsection{\@dottedtocline{2}{1.5em}{2.3em}}
\def\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{3.8em}{3.2em}}
\def\l@paragraph{\@dottedtocline{4}{7.0em}{4.1em}}
\def\l@subparagraph{\@dottedtocline{5}{10em}{5em}}
\@ifundefined{c@section}{\newcounter{section}}{}
\@ifundefined{c@chapter}{\newcounter{chapter}}{}
\newif\if@mainmatter 
\@mainmattertrue
\def\chaptername{Chapter}
\def\frontmatter{%
  \pagenumbering{roman}
  \def\thechapter{\@roman\c@chapter}
  \def\theHchapter{\roman{chapter}}
  \def\thesection{\@roman\c@section}
  \def\theHsection{\roman{section}}
  \def\@chapapp{}%
}
\def\mainmatter{%
  \cleardoublepage
  \def\thechapter{\@arabic\c@chapter}
  \setcounter{chapter}{0}
  \setcounter{section}{0}
  \pagenumbering{arabic}
  \setcounter{secnumdepth}{6}
  \def\@chapapp{\chaptername}%
  \def\theHchapter{\arabic{chapter}}
  \def\thesection{\@arabic\c@section}
  \def\theHsection{\arabic{section}}
}
\def\backmatter{%
  \cleardoublepage
  \setcounter{chapter}{0}
  \setcounter{section}{0}
  \setcounter{secnumdepth}{2}
  \def\@chapapp{\appendixname}%
  \def\thechapter{\@Alph\c@chapter}
  \def\theHchapter{\Alph{chapter}}
  \appendix
}
\newenvironment{bibitemlist}[1]{%
   \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
       {\settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
        \leftmargin\labelwidth
        \advance\leftmargin\labelsep
        \@openbib@code
        \usecounter{enumiv}%
        \let\p@enumiv\@empty
        \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}%
	}%
  \sloppy
  \clubpenalty4000
  \@clubpenalty \clubpenalty
  \widowpenalty4000%
  \sfcode`\.\@m}%
  {\def\@noitemerr
    {\@latex@warning{Empty `bibitemlist' environment}}%
    \endlist}

\def\tableofcontents{\section*{\contentsname}\@starttoc{toc}}
\parskip0pt
\parindent1em
\def\Panel#1#2#3#4{\multicolumn{#3}{){\columncolor{#2}}#4}{#1}}
\newenvironment{reflist}{%
  \begin{raggedright}\begin{list}{}
  {%
   \setlength{\topsep}{0pt}%
   \setlength{\rightmargin}{0.25in}%
   \setlength{\itemsep}{0pt}%
   \setlength{\itemindent}{0pt}%
   \setlength{\parskip}{0pt}%
   \setlength{\parsep}{2pt}%
   \def\makelabel##1{\itshape ##1}}%
  }
  {\end{list}\end{raggedright}}
\newenvironment{sansreflist}{%
  \begin{raggedright}\begin{list}{}
  {%
   \setlength{\topsep}{0pt}%
   \setlength{\rightmargin}{0.25in}%
   \setlength{\itemindent}{0pt}%
   \setlength{\parskip}{0pt}%
   \setlength{\itemsep}{0pt}%
   \setlength{\parsep}{2pt}%
   \def\makelabel##1{\upshape ##1}}%
  }
  {\end{list}\end{raggedright}}
\newenvironment{specHead}[2]%
 {\vspace{20pt}\hrule\vspace{10pt}%
  \phantomsection\label{#1}\markright{#2}%

  \pdfbookmark[2]{#2}{#1}%
  \hspace{-0.75in}{\bfseries\fontsize{16pt}{18pt}\selectfont#2}%
  }{}
      \def\TheFullDate{2019-01-15 (revised: 15 January 2019)}
\def\TheID{\makeatother }
\def\TheDate{2019-01-15}
\title{}
\author{}\makeatletter 
\makeatletter
\newcommand*{\cleartoleftpage}{%
  \clearpage
    \if@twoside
    \ifodd\c@page
      \hbox{}\newpage
      \if@twocolumn
        \hbox{}\newpage
      \fi
    \fi
  \fi
}
\makeatother
\makeatletter
\thispagestyle{empty}
\markright{\@title}\markboth{\@title}{\@author}
\renewcommand\small{\@setfontsize\small{9pt}{11pt}\abovedisplayskip 8.5\p@ plus3\p@ minus4\p@
\belowdisplayskip \abovedisplayskip
\abovedisplayshortskip \z@ plus2\p@
\belowdisplayshortskip 4\p@ plus2\p@ minus2\p@
\def\@listi{\leftmargin\leftmargini
               \topsep 2\p@ plus1\p@ minus1\p@
               \parsep 2\p@ plus\p@ minus\p@
               \itemsep 1pt}
}
\makeatother
\fvset{frame=single,numberblanklines=false,xleftmargin=5mm,xrightmargin=5mm}
\fancyhf{} 
\setlength{\headheight}{14pt}
\fancyhead[LE]{\bfseries\leftmark} 
\fancyhead[RO]{\bfseries\rightmark} 
\fancyfoot[RO]{}
\fancyfoot[CO]{\thepage}
\fancyfoot[LO]{\TheID}
\fancyfoot[LE]{}
\fancyfoot[CE]{\thepage}
\fancyfoot[RE]{\TheID}
\hypersetup{citebordercolor=0.75 0.75 0.75,linkbordercolor=0.75 0.75 0.75,urlbordercolor=0.75 0.75 0.75,bookmarksnumbered=true}
\fancypagestyle{plain}{\fancyhead{}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}

\date{}
\usepackage{authblk}

\providecommand{\keywords}[1]
{
\footnotesize
  \textbf{\textit{Index terms---}} #1
}

\usepackage{graphicx,xcolor}
\definecolor{GJBlue}{HTML}{273B81}
\definecolor{GJLightBlue}{HTML}{0A9DD9}
\definecolor{GJMediumGrey}{HTML}{6D6E70}
\definecolor{GJLightGrey}{HTML}{929497} 

\renewenvironment{abstract}{%
   \setlength{\parindent}{0pt}\raggedright
   \textcolor{GJMediumGrey}{\rule{\textwidth}{2pt}}
   \vskip16pt
   \textcolor{GJBlue}{\large\bfseries\abstractname\space}
}{%   
   \vskip8pt
   \textcolor{GJMediumGrey}{\rule{\textwidth}{2pt}}
   \vskip16pt
}

\usepackage[absolute,overlay]{textpos}

\makeatother 
      \usepackage{lineno}
      \linenumbers
      
\begin{document}

             \author[1]{Mohamad Yusuf  Efendi}

             \affil[1]{  Universitas Putera Batam}

\renewcommand\Authands{ and }

\date{\small \em Received: 16 December 2018 Accepted: 5 January 2019 Published: 15 January 2019}

\maketitle


\begin{abstract}
        


The house light control system is still mostly manual and the homeowner sometimes tends to forget to turn off the lights when leaving the house, so the owner of the house must return to turn off the lights or leave the lights on until the homeowner returns.The use of NodeMCU ESP8266 is currently favored by internet of things based developers, because the price of the module is quite cheap and can be programmed using the Arduino IDE allowing NodeMCU to be the preferred choice. This study uses Telegram Messenger Bot as a message sender and message recipient to control home lights, using NodeMCU as a Relay controller to turn off and turn on the home lights when they are or not at home.

\end{abstract}


\keywords{home light control system, nodeMCU ESP8266, arduino ide, relay, telegram messenger bot}

\begin{textblock*}{18cm}(1cm,1cm) % {block width} (coords) 
\textcolor{GJBlue}{\LARGE Global Journals \LaTeX\ JournalKaleidoscope\texttrademark}
\end{textblock*}

\begin{textblock*}{18cm}(1.4cm,1.5cm) % {block width} (coords) 
\textcolor{GJBlue}{\footnotesize \\ Artificial Intelligence formulated this projection for compatibility purposes from the original article published at Global Journals. However, this technology is currently in beta. \emph{Therefore, kindly ignore odd layouts, missed formulae, text, tables, or figures.}}
\end{textblock*}


\let\tabcellsep& 	 	 		 
\section[{Implementasi Internet of Things Pada Sistem Kendali Lampu Rumah Menggunakan Telegram}]{Implementasi Internet of Things Pada Sistem Kendali Lampu Rumah Menggunakan Telegram}\par
Messenger Bot Dan Nodemcu Esp 8266\par
Mohamad Yusuf Efendi ? Joni Eka Chandra ?\par
Abstract-The house light control system is still mostly manual and the homeowner sometimes tends to forget to turn off the lights when leaving the house, so the owner of the house must return to turn off the lights or leave the lights on until the homeowner returns. The use of NodeMCU ESP8266 is currently favored by internet of things based developers, because the price of the module is quite cheap and can be programmed using the Arduino IDE allowing NodeMCU to be the preferred choice. This study uses Telegram Messenger Bot as a message sender and message recipient to control home lights, using NodeMCU as a Relay controller to turn off and turn on the home lights when they are or not at home. 
\section[{I.}]{I.} 
\section[{Pendahuluan}]{Pendahuluan}\par
Perkembangan dibidang Elektronik pun juga semakin berkembang pesat, salah satunya adalah pada sistem kontrol jarak jauh, dimana hal ini memungkinkan seseorang dapat mengontrol suatu alat, menghidupkan ataupun mematikan alat tersebut dari jarak yang jauh, modul yang sering digunakan yaitu Arduino, Wimos D1, Raspberry phi, Node MCU ESP8266, dll.\par
Node MCU merupakan sebuah platform module IoT yang bersifat opensource. Terdiri dari perangkat keras berupa System on Chip ESP 8266 dari seri ESP buatan Espressif System, juga firmware yang digunakan menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Istilah NodeMCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit.\par
Belakangan ini kita sering menemukan pemilik rumah yang lupa mematikan lampu rumah saat meninggalkan rumah, dan pemilik rumah baru sadar bahwa lupa mematikan lampu saat sudah dalam perjalanan. Perilaku inilah yang mengakibatkan pemborosan energi listrik.  {\ref Keinginan}   
\section[{b) Smart Home}]{b) Smart Home}\par
Smart Home adalah rumah yang menyediakan keamanan, kenyamanan dan efisiensi enegri untuk pemiliknya meskipun pemilik sedang tidak berada di rumah. Smart Home juga merupakan bagian dari IoT (Internet of Things) yang memungkinkan pengontrolan rumah tanpa harus berada di rumah. Adapun kontrol ini dapat bersifat otomatis maupun manual dari jarak jauh. Smart Home, selain memiliki fungsi untuk dapat bekerja otomatis dan dikontrol dari jauh, juga dapat menghemat energi, waktu dan uang.  
\section[{Studi Pendahuluan}]{Studi Pendahuluan}\par
Studi pendahuluan merupakan langkah awal tahap penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga peneliti mengetahui masalah sesungguhnya yang harus dipecahkan. 
\section[{Perumusan Masalah}]{Perumusan Masalah}\par
Pada tahap ini peneliti merumuskan masalah yang merupakan alasan penelitian ini dilakukan. Perumusan masalah ini bertujuan agar peneliti mengetahui permasalahan secara spesifik sehingga dapat lebih mudah dan fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui penelitian. 
\section[{Menentukan Tujuan Penelitian}]{Menentukan Tujuan Penelitian}\par
Peneliti menentukan tujuan penelitian yaitu menciptakan sebuah alat kendali cerdas yang mampu menggantikan fungsi saklar listrik untuk menyalakan/memadamkan lampu rumah yang bisa dioperasikan secara wireless melalui Wi-Fi. 
\section[{Studi Literatur}]{Studi Literatur}\par
Peneliti melakukan studi literatur dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami referensi teoritis yang berasal dari buku-buku teori, buku elektronik (e-book), jurnal-jurnal penelitian, datasheet komponen, dan sumber pustaka otentik lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Referensi ini antara lain yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu sistem kendali cerdas, Wi-Fi, smart home, nodeMCU ESP8266, Telegram, dan Arduino IDE. 
\section[{Pengembangan Desain Sistem}]{Pengembangan Desain Sistem}\par
Tahap ini adalah tahap perancangan desain sistem atau model dari alat yang akan dibuat. Desain sistem terdiri dari blok diagram sistem dan gambaran sistem secara keseluruhan. 
\section[{Perancangan Produk}]{Perancangan Produk}\par
Pada tahap ini peneliti melakukan perancangan produk yang terdiri dari perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras terdiri dari perancangan mekanik dan perancangan elektrik. Sedangkan perancangan perangkat lunak terdiri dari perancangan Bot pada Aplikasi Telegram , dan perancangan program pada NodeMCU ESP 8266 melalui arduino IDE. 
\section[{Pengujian Produk}]{Pengujian Produk}\par
Pengujian produk dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan alat yang telah dibuat. Pada tahap ini terdapat dua macam pengujian yaitu pengujian hardware dan pengujian software.  Bot Father adalah sebuah bot yang berfungsi untuk membuat Bot dan mengatur bot yang telah dibuat sebelumnya. BotFather memiliki banyak fungsi mengenai bot, misalnya membuat bot, menghapus bot, merubah nama bot, merubah deskripsi bot dan hal lainnya mengenai bot. Untuk membuat bot kita ketik command "/newbot", kemudian kita akan diminta untuk menulis nama dari bot, misalnya kita tuliskan "Lamp\textunderscore Control\textunderscore Bot", lalu kita juga akan diminta menuliskan username untuk bot tersebut, misalnya kita tuliskan "Lamp\textunderscore Control\textunderscore Bot". Setelah menentukan username bot, maka kita akan diberikan Token dari bot tersebut. Token memiliki fungsi yang sangat penting dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Token disini berfungsi untuk mengakses HTTP API dari bot tersebut. Dengan kata lain, kita dapat mengendalikan bot tersebut dengan bermodalkan Token tersebut.  \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{}\includegraphics[]{image-2.png}
\caption{\label{fig_0}}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{}\includegraphics[]{image-3.png}
\caption{\label{fig_1}}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{}\includegraphics[]{image-4.png}
\caption{\label{fig_2}}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{} \par 
\begin{longtable}{P{0.5686721404303511\textwidth}P{0.0009626274065685165\textwidth}P{0.00505379388448471\textwidth}P{0.0007219705549263873\textwidth}P{0.002165911664779162\textwidth}P{0.2724235560588901\textwidth}}
\multicolumn{5}{l}{2. Module yang dipakai adalah NodeMCU ESP8266.}\tabcellsep maya yang beroperasi di ruang itu dengan\\
\multicolumn{5}{l}{3. Perangkat lunak yang dipakai untuk memprogram}\tabcellsep menggunakan kecerdasan antarmuka untuk terhubung\\
\multicolumn{5}{l}{Module NodeMCU ESP8266 adalah Arduino IDE.}\tabcellsep dan berkomunikasi dengan pengguna, konteks sosial\\
\multicolumn{5}{l}{4. Menggunakan media chat bot pada Aplikasi}\tabcellsep dan lingkungan.\\
\multicolumn{5}{l}{Telegram sebagai penghantar pesan ke NodeMCU}\tabcellsep \\
ESP 8266.\tabcellsep \tabcellsep \tabcellsep \tabcellsep \tabcellsep \\
\multicolumn{3}{l}{d) Rumusan Masalah}\tabcellsep \tabcellsep \tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{Berdasarkan latar belakang permasalahan yang}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa}\tabcellsep \\
\multicolumn{3}{l}{permasalahan yang dihadapi yaitu:}\tabcellsep \tabcellsep \tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{1. Bagaimana merancang sistem pengontrol lampu}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{rumah otomatis menggunakan module NodeMCU}\tabcellsep \\
\multicolumn{4}{l}{ESP 8266 dan Aplikasi Telegram.}\tabcellsep \tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{2. Bagaimana cara membuat chat Bot Telegram dan}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{mengkoneksikan Bot API Telegram dengan}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{NodeMCU ESP 8266 sehingga pesan dapat}\tabcellsep \\
\multicolumn{3}{l}{diterima oleh module.}\tabcellsep \tabcellsep \tabcellsep \\
\multicolumn{3}{l}{e) Tujuan Penelitian}\tabcellsep \tabcellsep \tabcellsep \\
\multicolumn{4}{l}{Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:}\tabcellsep \tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{1. Merancang dan membuat sistem pengendali lampu}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{rumah berbasis Internet Messenger yang efektif.}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{2. Mengenalkan Aplikasi Telegram terutama sistem}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{chat Bot sebagai aplikasi messenging yang}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{serbaguna, bukan hanya sebagai Aplikasi}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{Messenging tapi juga sebagai media penghubung}\tabcellsep \\
\multicolumn{5}{l}{antara Smartphone dengan module IoT NodeMCU a) Latar Belakang mart home dan internet merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, konsep Internet of Things yang dipakai dalam smart home juga berarti menjadikan sebuah perangkat di rumah dapat ESP 8266. 3. Memperkenalkan NodeMCU ESP 8266 sebagai modul IoT yang murah dan reliable. S f) Manfaat Penelitian}\tabcellsep Oleh karena itu, penulis mengangkat judul "Implementasi Internet Of Things Pada Sistem Kendali Lampurumah Menggunakan Telegram Messenger Bot Dan Nodemcu Esp 8266" yang diharapkan sistem\\
\multicolumn{5}{l}{tersingkronisasi dengan module melalui internet. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai}\tabcellsep kendali ini dapat membantu dalam pengontrolan lampu\\
\multicolumn{5}{l}{Menurut Ashton pada tahun 2009 definisi awal IoT berikut:}\tabcellsep di rumah dan dapat di terapkan di konsep-konsep\\
\multicolumn{5}{l}{adalah Internet of Things memiliki potensi untuk a. Menambah serta memperdalam pengetahuan atas mengubah dunia seperti pernah dilakukan oleh Internet, teori-teori pembuatan sebuah pengontrol lampu bahkan mungkin lebih baik. menggunakan NodeMCU ESP 8266 dan Telegram}\tabcellsep Smart Home untuk mengontrol alat alat elektronik lainnya. b) Identifikasi Masalah\\
\multicolumn{2}{l}{Messenger Bot.}\tabcellsep \tabcellsep \tabcellsep \tabcellsep Berdasarkan latar belakang permasalahan yang\\
\multicolumn{5}{l}{b. Mempermudah dalam pengontrolan lampu rumah}\tabcellsep telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa\\
\multicolumn{5}{l}{dengan menggunakan Telegram Messenger Bot}\tabcellsep identifikasi masalah yaitu:\\
\multicolumn{5}{l}{baik saat berada dirumah atapun saat berada diluar rumah.}\tabcellsep 1. Seringnya pemilik rumah kelupaan mematikan lampu saat meninggalkan rumah.\\
\multicolumn{2}{l}{II.}\tabcellsep \multicolumn{2}{l}{Kajian Pustaka}\tabcellsep \tabcellsep 2. Masih sedikit yang menggunakan NodeMCU\\
\multicolumn{5}{l}{a) Internet of Things Menurut Casagras (Coordinator and support action for global RFID-related activities and standadisation) mendefinisikan Internet of Things}\tabcellsep ESP8266 sebagai module IoT untuk mengontrol lampu rumah. 3. Masih banyaknya orang awam yang belum mengerti kelebihan lain dari Aplikasi Telegram.\\
\multicolumn{5}{l}{sebagai sebuah infrastruktur jaringan global, yang}\tabcellsep c) Batasan Masalah\\
\multicolumn{5}{l}{menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui}\tabcellsep Untuk keseragaman pemahaman dalam\\
eksploitasi\tabcellsep data\tabcellsep capture\tabcellsep dan\tabcellsep kemampuan\tabcellsep penelitian, maka terdapat batasan-batasan masalah\\
\multicolumn{5}{l}{berkomunikasi. Menurut ETP EpoSS (European}\tabcellsep yang berlaku, batasan-batasan tersebut adalah:\\
\multicolumn{5}{l}{TechnologyPlatform on Smart System Integration) mendefinisikan IoT sebagai jaringan yang dibentuk oleh hal-hal atau benda yang memiliki identitas, pada dunia}\tabcellsep 1. Aplikasi Android yang digunakan untuk mengontrol lampu rumah adalah Telegram Messenger.\end{longtable} \par
 
\caption{\label{tab_0}}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{4} \par 
\begin{longtable}{P{0.85\textwidth}}
Year 2019\end{longtable} \par
 
\caption{\label{tab_2}Table 4 .}\end{figure}
 			\footnote{© 2019 Global Journals} 		 		\backmatter  			 			 			  				\begin{bibitemlist}{1}

\end{bibitemlist}
 			 		 	 
\end{document}
